|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descripción** | **Un.** | **Cant** | **PRECIO****UNITARIO** | **PRECIO****TOTAL** |  **SUBTOTAL**  |  **%**  |
| **7.3C1** |  **DEPOSITO de ALMACENES** |   |   |   |   |  |  |
| C.1.1  | **ALBAÑILERIAS** |  |  |  |  |  |  |
|   | Rampa acceso Sur | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Viga - cordón 0,25 x 0,15 H30 | ml |  |  |  |  |  |
|   | Dados columnas | u |  |  |  |  |  |
|   | Revoque grueso + fino + hidrófugo | m2 |  |  |  |  |  |
| **7.3.C2** | **DEPOSITO RESIDUOS PELIGROSOS** |   |   |   |   |  |  |
|   | **INSTALACIONES** |  |  |  |  |  |  |
| C2.1  | **Acometidas** |  |  |  |  |  |  |
|   | Eléctrica | u |  |  |  |  |  |
|   | Agua | u |  |  |  |  |  |
| C2.2  | **ELECTRICA** |  |  |  |  |  |  |
|   | Montaje bandejas | ml |  |  |  |  |  |
|   | Montaje cañería antiexplosiva | ml |  |  |  |  |  |
|   | Accesorios ,selladores | u |  |  |  |  |  |
|   | Sintenax | ml |  |  |  |  |  |
|   | Tableros | u |  |  |  |  |  |
|   | Bocas | u |  |  |  |  |  |
|   | Iluminación interior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|   | Iluminación exterior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|   | Tomas de FEM  | u |  |  |  |  |  |
|   | Instalación de pararrayos | u |  |  |  |  |  |
| C2.3  | **SANITARIA** |  |  |  |  |  |  |
|   | Provisión y montaje alimentación fría | u |  |  |  |  |  |
|   | Montaje de lavaojos | u |  |  |  |  |  |
|   | Desagüe y Cámara de achique 60x60x60 | u |  |  |  |  |  |
|  C2.4 | **PLUVIALES** |  |  |  |  |  |  |
|   | Provisión y montaje codos PVC Ø 110 en Conductales | u |  |  |  |  |  |
| C2.5  | **ALBAÑILERIAS/HORMIGONES** |  |  |  |  |  |  |
|   | Viga - cordón 0,20 x 0,15 H30 | ml |  |  |  |  |  |
|   | Cordón interno 0,15 x 0,15 H30  | ml |  |  |  |  |  |
|   | Dados Columnas | u |  |  |  |  |  |
|   | Revoque Cemento + hidrófugo sumideros | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Rampa exterior/interior H°30 accesos | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Montaje perfiles guías portones | u |  |  |  |  |  |
|   | Carpeta H° Llaneado con pendiente en Cámaras | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Viga cordón 15x 15 y carpeta lavaojos | u |  |  |  |  |  |
|   | Provisión de extractores Eólicos | u |  |  |  |  |  |
|   | Reemplazo de extractor Eólico | u |  |  |  |  |  |
| C2.6  | **DESAGUE CONTROLADO** |  |  |  |  |  |  |
|   | Adecuación de Sumideros, Reencofrado y hormigonado  | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Colocación y ajustes Rejas galvanizadas | ml |  |  |  |  |  |
|   | Adecuación de Cámaras, y hormigonado H30 | u |  |  |  |  |  |
|   | Cámara Recolección | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Colocación Tapas de Cámaras  | u |  |  |  |  |  |
| Item  | Descripción  | Un.  | Cant  | PRECIOUNITARIO | PRECIOTOTAL |  SUBTOTAL   |  %   |
|   | Pintura Pisos Epoxi | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Convertidor de óxido | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Esmalte sintético p/ elementos metálicos | m2 |  |  |  |  |  |
| **7.3.C3** | **DEPOSITO INFLAMABLES** |   |  |  |  |  |  |
|   | **INSTALACIONES** |  |  |  |  |  |  |
| C3.1  | **Acometidas** |  |  |  |  |  |  |
|   | Eléctrica | u |  |  |  |  |  |
|   | Agua | u |  |  |  |  |  |
| C3.2  | **ELECTRICA** |  |  |  |  |  |  |
|   | Montaje bandejas | ml |  |  |  |  |  |
|   | Montaje cañería antiexplosiva | ml |  |  |  |  |  |
|   | Accesorios ,selladores | u |  |  |  |  |  |
|   | Sintenax | ml |  |  |  |  |  |
|   | Tableros | u |  |  |  |  |  |
|   | Bocas | u |  |  |  |  |  |
|   | Iluminación interior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|   | Iluminación exterior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|   | Tomas de FEM  | u |  |  |  |  |  |
|  C3.3 | **SANITARIA** |  |  |  |  |  |  |
|   | Provisión y montaje alimentación fría | u |  |  |  |  |  |
|   | Montaje de lavaojos | u |  |  |  |  |  |
|   | Desagüe y Cámara de achique | u |  |  |  |  |  |
| C3.4  | **PLUVIALES** |  |  |  |  |  |  |
|   | Provisión y montaje codos PVC Ø 110 en Conductales | u |  |  |  |  |  |
| C3.5  | **ALBAÑILERIAS/HORMIGONES** |  |  |  |  |  |  |
|   | Rampa exterior/interior H°30 accesos | u |  |  |  |  |  |
|   | Adecuación de Cámaras, y hormigonado H30 | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Cámara desagüe 1,20x1,20x1,50 | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Carpeta H° Llaneado con pendiente en cámaras, lavaojos | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Pintura Pisos Epoxi | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Convertidor de óxido | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Esmalte sintético p/ elementos metálicos | m2 |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **PAVIMENTOS y VEREDAS** |  |  |  |  |  |  |
|   | Movimiento de Suelos con maquina | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Movimiento de Suelos a mano | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Demolición protección de cañeros | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Pre compactado ,Sub-base tosca compactada e: 0,40 m  | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Arena-Cemento al 8% e: 0,15 m  | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Pavimento H30 c/Q335 Ø8 15X15 e:0,20 | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Veredas Hormigón H30 Armado y peinado | m2 |  |  |  |  |  |
|   | Cordones | ml |  |  |  |  |  |
|   | Cordón Cuneta | ml |  |  |  |  |  |
|   | Cámara con reja conexión con desagüe pluvial | u |  |  |  |  |  |
|   | Adecuación y protección Caño de Bombeo | ml |  |  |  |  |  |
| **7.2** | **CAÑEROS** |   |  |  |  |  |  |
|   | 4 X 160 | m2 |  |  |  |  |  |
| Item  | Descripción  | Un.  | Cant  | PRECIOUNITARIO | PRECIOTOTAL |  SUBTOTAL   |  %   |
|   | Demoliciones y desmontes | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Excavación | m3 |  |  |  |  |  |
|   | A° C° | m3 |  |  |  |  |  |
|   | PVC Ø 160 solo colocación | ml |  |  |  |  |  |
|   | H21/30 | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Malla naranja | m3 |  |  |  |  |  |
|   | Relleno y compactación | m3 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |   |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **SON PESOS………………..……………………..……………………………………………………………..…** |
| **(EN LETRAS)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** |  |
| **PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA OBRA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OFERENTE:** |  |
| **Nº CUIT:** |  |
| **TEL. DE CONTACTO:** |  |
| **E-MAIL:**  |  |
| **PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** |  |
|  |  |
|
|
|
| **FIRMA** | **ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE** |