|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item** | **Descripción** | **Un.** | **Cant** | **PRECIO**  **UNITARIO** | **PRECIO**  **TOTAL** | **SUBTOTAL** | **%** |
| **7.3C1** | **DEPOSITO de ALMACENES** |  |  |  |  |  |  |
| C.1.1 | **ALBAÑILERIAS** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rampa acceso Sur | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Viga - cordón 0,25 x 0,15 H30 | ml |  |  |  |  |  |
|  | Dados columnas | u |  |  |  |  |  |
|  | Revoque grueso + fino + hidrófugo | m2 |  |  |  |  |  |
| **7.3.C2** | **DEPOSITO RESIDUOS PELIGROSOS** |  |  |  |  |  |  |
|  | **INSTALACIONES** |  |  |  |  |  |  |
| C2.1 | **Acometidas** |  |  |  |  |  |  |
|  | Eléctrica | u |  |  |  |  |  |
|  | Agua | u |  |  |  |  |  |
| C2.2 | **ELECTRICA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaje bandejas | ml |  |  |  |  |  |
|  | Montaje cañería antiexplosiva | ml |  |  |  |  |  |
|  | Accesorios ,selladores | u |  |  |  |  |  |
|  | Sintenax | ml |  |  |  |  |  |
|  | Tableros | u |  |  |  |  |  |
|  | Bocas | u |  |  |  |  |  |
|  | Iluminación interior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|  | Iluminación exterior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de FEM | u |  |  |  |  |  |
|  | Instalación de pararrayos | u |  |  |  |  |  |
| C2.3 | **SANITARIA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Provisión y montaje alimentación fría | u |  |  |  |  |  |
|  | Montaje de lavaojos | u |  |  |  |  |  |
|  | Desagüe y Cámara de achique 60x60x60 | u |  |  |  |  |  |
| C2.4 | **PLUVIALES** |  |  |  |  |  |  |
|  | Provisión y montaje codos PVC Ø 110 en Conductales | u |  |  |  |  |  |
| C2.5 | **ALBAÑILERIAS/HORMIGONES** |  |  |  |  |  |  |
|  | Viga - cordón 0,20 x 0,15 H30 | ml |  |  |  |  |  |
|  | Cordón interno 0,15 x 0,15 H30 | ml |  |  |  |  |  |
|  | Dados Columnas | u |  |  |  |  |  |
|  | Revoque Cemento + hidrófugo sumideros | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Rampa exterior/interior H°30 accesos | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Montaje perfiles guías portones | u |  |  |  |  |  |
|  | Carpeta H° Llaneado con pendiente en Cámaras | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Viga cordón 15x 15 y carpeta lavaojos | u |  |  |  |  |  |
|  | Provisión de extractores Eólicos | u |  |  |  |  |  |
|  | Reemplazo de extractor Eólico | u |  |  |  |  |  |
| C2.6 | **DESAGUE CONTROLADO** |  |  |  |  |  |  |
|  | Adecuación de Sumideros, Reencofrado y hormigonado | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Colocación y ajustes Rejas galvanizadas | ml |  |  |  |  |  |
|  | Adecuación de Cámaras, y hormigonado H30 | u |  |  |  |  |  |
|  | Cámara Recolección | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Colocación Tapas de Cámaras | u |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción | Un. | Cant | PRECIO  UNITARIO | PRECIO  TOTAL | SUBTOTAL | % |
|  | Pintura Pisos Epoxi | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Convertidor de óxido | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Esmalte sintético p/ elementos metálicos | m2 |  |  |  |  |  |
| **7.3.C3** | **DEPOSITO INFLAMABLES** |  |  |  |  |  |  |
|  | **INSTALACIONES** |  |  |  |  |  |  |
| C3.1 | **Acometidas** |  |  |  |  |  |  |
|  | Eléctrica | u |  |  |  |  |  |
|  | Agua | u |  |  |  |  |  |
| C3.2 | **ELECTRICA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaje bandejas | ml |  |  |  |  |  |
|  | Montaje cañería antiexplosiva | ml |  |  |  |  |  |
|  | Accesorios ,selladores | u |  |  |  |  |  |
|  | Sintenax | ml |  |  |  |  |  |
|  | Tableros | u |  |  |  |  |  |
|  | Bocas | u |  |  |  |  |  |
|  | Iluminación interior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|  | Iluminación exterior antiexplosiva | u |  |  |  |  |  |
|  | Tomas de FEM | u |  |  |  |  |  |
| C3.3 | **SANITARIA** |  |  |  |  |  |  |
|  | Provisión y montaje alimentación fría | u |  |  |  |  |  |
|  | Montaje de lavaojos | u |  |  |  |  |  |
|  | Desagüe y Cámara de achique | u |  |  |  |  |  |
| C3.4 | **PLUVIALES** |  |  |  |  |  |  |
|  | Provisión y montaje codos PVC Ø 110 en Conductales | u |  |  |  |  |  |
| C3.5 | **ALBAÑILERIAS/HORMIGONES** |  |  |  |  |  |  |
|  | Rampa exterior/interior H°30 accesos | u |  |  |  |  |  |
|  | Adecuación de Cámaras, y hormigonado H30 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Cámara desagüe 1,20x1,20x1,50 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Carpeta H° Llaneado con pendiente en cámaras, lavaojos | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Pintura Pisos Epoxi | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Convertidor de óxido | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Esmalte sintético p/ elementos metálicos | m2 |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **PAVIMENTOS y VEREDAS** |  |  |  |  |  |  |
|  | Movimiento de Suelos con maquina | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Movimiento de Suelos a mano | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Demolición protección de cañeros | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Pre compactado ,Sub-base tosca compactada e: 0,40 m | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Arena-Cemento al 8% e: 0,15 m | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Pavimento H30 c/Q335 Ø8 15X15 e:0,20 | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Veredas Hormigón H30 Armado y peinado | m2 |  |  |  |  |  |
|  | Cordones | ml |  |  |  |  |  |
|  | Cordón Cuneta | ml |  |  |  |  |  |
|  | Cámara con reja conexión con desagüe pluvial | u |  |  |  |  |  |
|  | Adecuación y protección Caño de Bombeo | ml |  |  |  |  |  |
| **7.2** | **CAÑEROS** |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 X 160 | m2 |  |  |  |  |  |
| Item | Descripción | Un. | Cant | PRECIO  UNITARIO | PRECIO  TOTAL | SUBTOTAL | % |
|  | Demoliciones y desmontes | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Excavación | m3 |  |  |  |  |  |
|  | A° C° | m3 |  |  |  |  |  |
|  | PVC Ø 160 solo colocación | ml |  |  |  |  |  |
|  | H21/30 | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Malla naranja | m3 |  |  |  |  |  |
|  | Relleno y compactación | m3 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SON PESOS………………..……………………..……………………………………………………………..…** | | | | | | | | |
| **(EN LETRAS)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** |  |
| **PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA OBRA:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OFERENTE:** |  | |
| **Nº CUIT:** |  | |
| **TEL. DE CONTACTO:** |  | |
| **E-MAIL:** |  | |
| **PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:** |  | |
|  | |  |
|
|
|
| **FIRMA** | | **ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE** |